**Подробное описание по работе пультом включения приборов MGT ПВ-1**

Компания «МАГМАТЭК» благодарит Вас за то, что Вы выбрали оборудование **«MGT»**! Искренне надеемся, что работа с нашим оборудованием поможет в выполнении стоящих перед Вами производственных задач. Если у Вас возникнут вопросы, на которые не ответит данная памятка, звоните на телефоны службы поддержки:

**В Российской Федерации +7 965 594 16 19**


**В Казахстане +7 708 471 6371**

**Перед работой с пультом необходимо:**

- убедиться в отсутствии механических повреждений пульта;

**Включение приборов MGT**

1. Включите и разблокируйте смартфон.
2. Запустите программу «MGT».

1. Нажмите на передней панели пульта **кнопку включения**.



4) Убедитесь, что **индикатор** работы мигает зеленым светом.

5) Если индикатор мигает красным, значит батареи пульта требуют замены.

6) Пульт будет работать в течение 10 сек после нажатия кнопки.

7) Поднесите пульт задней частью к логотипу MGT на передней панели датчика динамометрирования или датчика уровня MGT.

8) В момент прикосновения датчик соединится со смартфоне, о чем сообщит звуковой сигнал на смартфоне.

9) Произведите запись динамограммы либо эхограммы с помощью программы MGT клавишами «**ЗАПИСАТЬ ДИН**» для динамографа или записать «**ЗАПИСАТЬ ЭХГ**» для датчика уровня.

